;%_SIEMENS_840D_MPF

G90                                         ;absolutni odmerovani
G64                                         ;bez zastaveni mezi behy
;Presun do stredu otaceni ------------------------------------------------
G01 G53 X0 Y625 Z1000 F5000                 ;XY stred drzaku
G53 Z588                                    ;Z stred drzaku
M00                                         ;stop pro serizeni magnetu
G91 Z10                                     ;odjezd od magnetu
X-301.5 Z-10                                ;odjezd do startovni polohy
G17
M00                                         ;STOP PRO NASAZENI SONDY

;PRVNI ROVINA: XY 360_300 ------------------------------------------------
G01 G91 X1.5                                ;startovni impuls
G03 X0 Y0 I300 J0                           ;CCW
G03 X0 Y0 I300 J0                           ;CCW
G01 X-1.5                                   ;koncovy impuls
G04 F3                                      ;prodleva mezi behy
G01 X1.5                                    ;startovni impuls
G02 X0 Y0 I300 J0                           ;CW
G02 X0 Y0 I300 J0                           ;CW
G01 X-1.5                                   ;koncovy impuls

;DRUHA ROVINA ZX_220_300 -------------------------------------------------
G02 G91 X+21.954 Z-112.944 I+300 K0         ;presun do startovniho bodu
M00                                         ;zmena programu na PC
G01 X+1.391 Z0.562                          ;startovni impuls
G03 X+556.310 Z0 I+278.155 K112.382         ;CW
G01 X+1.391 Z-0.562                         ;koncovy impuls
G04 F3                                      ;prodleva mezi behy
G01 X-1.391 Z0.562                          ;startovni impuls
G02 X-556.310 Z0 I-278.155 K112.382         ;CCW
G01 X-1.391 Z-0.562                         ;koncovy impuls

;TRETI ROVINA YZ_220_300 -------------------------------------------------
G02 G91 X+279.546 Y+279.546 I+279.546 J0    ;presun do startovniho bodu-po kruznici
M00                                         ;zmena programu na PC
G01 Y-1.391 Z0.562                          ;startovni impuls
G03 Y-556.310 Z0 J-278.155 K112.382         ;CCW
G01 Y-1.391 Z-0.562                         ;koncovy impuls
G04 F3                                      ;prodleva mezi behy
G01 Y1.391 Z0.562                           ;startovni impuls
G02 Y+556.310 Z0 J278.155 K112.382          ;CW
G01 Y1.391 Z-0.562                          ;koncovy impuls

M30                                         ;konec programu
